**Інструкція**

**з безпечного користування побутовими газовими приладами та балонами із зрідженими вуглеводневими газами.**

1. **Відповідальними** за збереження і справний стан газового обладнання в будинках і квартирах на правах особистої власності — **їх власники**.
2. **Відповідальність** за безпечне користування побутовими газовими приладами і апаратами в будинках, квартирах і за утримання їх в належному стані несуть особи, які використовують газ. Відповідальність за стан димових і вентиляційних каналів у житлових будинках місцевих рад і відомчих будинках несуть житлово-експлуатаційні організації, в будинках і квартирах на правах особистої власності — їх власники.
3. Особи, які користуються побутовими газовими приладами і апаратами (в тому числі в будинках і квартирах на правах особистої власності), **ЗОБОВЯЗАНІ**:
* Забезпечити збереження і утримання в чистоті газового обладнання.
* Слідкувати за нормальною роботою газового обладнання, перевіряти вентиляцію.
* Після закінчення використання газу перекрити крани на газових приладах і перед ними, а при розміщенні балонів всередині кухонь додатково перекрити вентилі перед балонами.
* При появі в приміщенні запаху газу негайно припинити користування газовими приладами, перекрити крани до приладів і на приладах, відчинити вікна і квартирки для провітрювання приміщення, викликати аварійну службу, а при розміщенні балонів всередині кухонь додатково перекрити вентилі перед балонами.
* Не запалювати вогню, не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроприлади, не користуватися електричними дзвінками.
* Перед входом у підвали і погреби перед вмиканням світла або запаленням вогню переконатися у відсутності запаху газу.
* При виявленні запаху газу в підвалі, під'їзді, на подвір'ї, не вулиці необхідно:
* повідомити аварійну газову службу по тел. 104;
* вжити заходів для видалення людей із загазованого середовища, а також для вмикання і вимикання електроосвітлення, появи відкритого вогню та іскри;
* до прибуття аварійної бригади організувати провітрювання приміщення.
* Допускати в квартиру працівників підприємств газового господарства після пред'явлення ними службових посвідчень для огляду і ремонту газопроводів та газового обладнання в будь-який час доби.

**4**. Абонентам **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

* Здійснювати самочинну газифікацію будинку (квартири, садового будиночка), перестановку, заміну і ремонт газового обладнання.
* Здійснювати перепланування приміщень, де встановлені газові прилади, без узгодження з газовим господарством.
* Вносити зміни в конструкцію газових приладів. Змінювати вентиляційні системи. Заклеювати вентиляційні канали.
* Користуватись газом при несправностях газових приладів, автоматики, арматури і газових балонів.
* Користуватися газовими приладами при перекритих квартирках (фрамугах), жалюзійних решітках, решітках вентиляторів, щілинах під дверима ванних кімнат і кухонь, відсутності тяги в вентиляційних каналах.
* Наповнювати балони для зрідженого вуглеводневого газу на автомобільних газозаправних пунктах.
* Навантажувати шланг від балона до газової плити.
* Користуватись газовими плитами для опалення приміщень.
* Забороняється влаштування витяжної вентиляції з штучним спонуканням в будинках які обладнані приладами і апаратами з відводом продуктів згоряння в димоходи.
* Користуватись приміщеннями, де встановлені газові прилади, для сну і відпочинку.
* Застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу.
* Зберігати в приміщеннях і підвалах порожні і наповнені зрідженими газами балони.
* Розміщувати в газифікованому приміщенні більше одного балона місткістю 50 (55) л. або двох балонів місткістю 27 л. кожний.
* Встановлювати балони з газом у газифікованому приміщенні на віддалі менше одного метра від радіатора опалення або печі. При влаштуванні екрана, що охороняє балони від нагрівання, віддаль між балоном і опалювальним приладом може бути зменшена до 0,5 метра, а віддаль між балоном і екраном не менше 10 см. Розміщувати балони навпроти паливних дверець печей на віддалі менше 2 метрів.
* Вмикати і вимикати електроосвітлення, користуватися відкритим вогнем, електронагрівальними приладами і опалювальними печами під час заміни балонів, встановлених у приміщеннях.