**П А М** '**Я Т К А**

**з охорони праці щодо дотримання вимог безпеки при виконанні робіт у замкненому (обмеженому) просторі, в тому числі колодязях, люках, відстійниках тощо**

1. До робіт у замкненому (обмеженому) просторі, в тому числі колодязях, люках, відстійниках тощо допускаються працівники, які:
	* + пройшли навчання та перевірку знань з безпечного ведення робіт;
		+ пройшли медичний огляд та не мають протипоказань до виконання даного виду робіт;
		+ забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, контрольно-вимірювальними приладами та сигналізаторами шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища;
2. Робота в замкненому просторі виконується за нарядом-допуском під керівництвом відповідального за роботи (майстра, бригадира) і після проведення цільового інструктажу щодо безпечних методів праці.
3. Перед початком робіт в каналізаційних колодязях, відстійниках, зливних ямах необхідно дотримуватись таких вимог безпеки:
* Необхідно провести аналіз загазованості на наявність шкідливих та небезпечних речовин та при необхідності забезпечити їх вентиляцію (перед спуском в колодязь необхідно упевнитись, у відсутності шкідливих газів за допомогою переносного газоаналізатора або опусканням запаленого шахтарського ліхтаря);
* спуск людей до колодязя дозволено тільки у шланговому або ізолюючому протигазі;
* виконувати роботи у замкнених (обмежених) просторах повинна бригада не менш ніж з трьох працівників;
* відкриті каналізаційні колодязі повинні бути огороджені з метою запобігання потрапляння до них людей, тварин або наїзду транспортних засобів;
* під час спуску в колодязь, гноєзбірник або робочий канал, виконуючий роботу повинен одягти запобіжний пояс зі страхувальною мотузкою, яку повинен весь час тримати інший працівник, що перебуває на поверхні;
* у випадках коли газ не можливо повністю видалити з колодязя, працівник повинен кожні 10 хвилин виходити на поверхню та відпочивати 20 хвилин;
* під час виконання робіт всередині споруд каналізаційної мережі категорично забороняється застосовувати відкритий вогонь, палити, запалювати сірники, перевіряти наявність газу підпаленим папером.

**До уваги населення!**

***Головне управління Держпраці у Львівській області******попереджає населення про небезпеку самовільного виконання робіт з очищення каналізаційних колодязів*** *приватних домоволодінь та необхідність залучення до виконання таких робіт спеціалізованих організацій, які мають відповідний дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: газонебезпечних робіт, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі.*

**ГУ Держпраці у Львівській області**

**79005, пл. Міцкевича, 8 (VII поверх), м. Львів,**

**(032)235-76-73**

**http://lviv.dsp.gov.ua//**